{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["节能降碳工艺、技术、装备（产品）推荐目录","广西工业节能降碳工程解决方案服务商推荐目录（2024年）"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"节能降碳工艺、技术、装备（产品）推荐目录","index":0,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["广西工业节能降碳工艺、技术、装备（产品）推荐目录（2024年）"]
["序号","工艺、技术和 装备（产品）名称","技术简介","主要性能指标","适用行业及细分领域"]
[1,"磷石膏基低碳生态型工程材料开发","针对磷石膏有害成分多且复杂、资源化利用率低、相关成果产业化困难等问题，基于半水湿法磷酸绿色生产协同的半水磷石膏无害化处理关键技术、原态半水磷石膏稳定性和转晶过程控制关键技术，开发无害化半水磷石膏制备低碳生态型工程材料的成套产业化技术，实现半水磷石膏高附加值规模化利用。\n","1.完成磷石膏无害化预处理，确保有害成分满足《磷石膏》（GB T 23456-2 018）中二级指标要求，即水溶性五氧化二磷（干基）/%≤0.30，水溶性氟离子（干基）/%≤0.20，水溶性氧化镁（干基）/%≤0.30，水溶性氧化钠（干基）/%≤0.10，氯离子（干基）/%≤0.04；同时污染物含量低于GB36600中第二类用地的筛选值，重金属等有害成分的浸出浓度（按HJ 557方法浸出）达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准。\n2.制备出无害化半水磷石膏稳定材料，并应用于道路工程领域，满足在施工压实系数不低于0.94的自养护条件下7d无侧限抗压强度达到4.5MPa以上，弯拉强度达到1.5MPa以上和弹性模量达到1400OMPa以上：同时7d的体积膨胀率低于0.3%，水稳系数不低于75%。","环保行业/工业固废资源综合利用"]
[2,"水泥窑预热器改造","针对水泥生产工艺存在旋风筒进口面积偏小造成风速过高，增大系统阻力；烧成系统偶有温度不稳定的情况，可能与生料喂料不均匀，煤粉燃烧不充分有关等问题。我司采用预热器局部交叉换热技术，同时对旋风预热器、撒料板、分解炉等设施进行升级改造，提高了设备的性能和效率，优化降阻技术，达到降低系统能耗目的。","改造后，水泥熟料烧成系统标煤耗≤101kg/t.cl，水泥熟料烧成系统工序电耗≤17kwh/t.cl，出冷却机熟料温度＜65℃+环境温度，接近能耗限额等级1级水平。","水泥行业/水泥窑"]
[3,"高效节能非晶合金变压器","采用“高效散热”专利技术，保障变压器油路畅通及快速流动，有效提高变压器散热降温效果，使油和绕组温升较常规标准降低11%-13%，提高变压器过负荷能力，延长寿命；采用“器身定位结构”专利技术，通过上下夹件的定位结构提高变压器的定位精度，提高变压器在油箱中稳定性；采用三相对称立体卷铁心技术，核心组件铁心是以非晶合金带材为材料，采用卷绕工艺制造而成，为立体卷结构，无接缝，三相磁路平衡，具有空载损耗小、过载和散热能力强、噪音较低、体积小等优点。","1、产品容量100（kVA）：空载损耗（W）≤55，负载损耗（W）≤1240；\n2、产品容量125（kVA）：空载损耗（W）≤64，负载损耗（W） ≤1510\n3、产品容量160（kVA）：空载损耗（W）≤75 ，负载损耗（W）≤1845；\n4、产品容量200（kVA）：空载损耗（W）≤88 ，负载损耗（W）≤2175\n5、产品容量250（kVA）：空载损耗（W）≤104，负载损耗（W）≤2556；\n5、产品容量315（kVA）：空载损耗（W）≤128 ，负载损耗（W）≤3059；\n6、产品容量400（kVA）：空载损耗（W）≤144，负载损耗（W）≤3610；\n6、产品容量500（kVA）：空载损耗（W）≤178，负载损耗（W）≤4323\n7、产品容量630（kVA）：空载损耗（W）≤235，负载损耗（W）≤4954；\n8、产品容量800（kVA）：空载损耗（W）≤282 ，负载损耗（W）≤5996。","电力系统、工业制造（如钢铁、有色金属、冶金、化工、建 材、印染、糖业、造纸等传统行业）等领域。"]
[4,"电炉尾气回收综合利用技术","主要原理是在密闭的矿热电炉内通过电流将炉内以一定比例的锌焙砂（主要成分是氧化锌）和造渣熔剂（如石灰、石英）加热到过热的熔融状态，利用同时入炉的焦炭和焦炭产生的一氧化碳做还原剂将氧化锌还原成锌蒸汽，炉气（主要是锌蒸汽和过剩的一氧化碳）通过锌雨冷凝器将锌蒸汽冷凝成锌液，过剩的一氧化碳经洗涤过滤后排除炉外，本技术就是将过剩的一氧化碳进行回收利用替代部分天然气达到节能降耗的目的。","经使用本技术12套高效防爆PDFE布袋除尘器取代原来的6套文丘里洗涤除尘器和6套高效洗涤器，除尘效果可达到99.9%以上。同时消除粉尘堵塞管道、流量计及烧嘴现象。可回收煤气量1548万m³，锌锭单位产品能耗由使用该技术前的1365.86kgce/t下降至使用后1333.16kgce/t，年节能量约6500tce，具有很好的经济和环境效益。","电炉炼锌及其他能产生含尘煤气的企业"]
[5,"锅炉优化控制技术","锅炉优化控制主要通过数据分析及锅炉燃烧机理、操作经验建立融合模型并进行实时在线推理，根据负荷调整需求计算得出给煤量，通过适当的风煤比计算一次风调节量，再通过一二次风配比调整二次风，三者协调控制实现锅炉负荷的跟踪调整。针对不同的锅炉负荷工况，实时计算最佳氧量设定值与最佳床层温度设定值，通过一次风调整、二次风调整，以及给煤与一二次风配比的床温修正协调，平衡床温调整与锅炉负荷及烟气含氧量调整的关系，实现床层温度的精确跟踪和氧量最优，并将优化值下达控制系统，实现锅炉效率与排放指标的综合最优。","（1）自动投运率90%以上；\n（2）对于未进行过能效方面控制优化的热电锅炉，最终可使产汽煤耗降低0.5%以上；\n（3）主要运行参数稳定性大幅提高，波动幅度减少30%以上。","石油化工、电力、冶金、火电、热电等行业中锅炉蒸汽系统"]
[6,"循环水系统优化控制技术","循环水优化控制软件基于环境温度、湿度、压力、工业设备参数、末端负荷等实时采集数据，对循环水泵、冷却塔运行效率进行在线核算，对管网水力平衡情况进行诊断，实时计算与当前生产工况、环境条件相匹配的最佳运行状态，在线给\n出满足约束条件下的循环水最佳供水温度、供水流量等操作变量，并将优化结果回写到控制系统完成自动调优，实现循环水流量及温度优化调节、冷却塔负荷分配优化、泵组负荷分配优化，做到循环水系统的“闭环实时优化”，提升循环水系统的整体性能。","（1）自动化投用率95%以上；\n（2）循环水泵可进行变频调节、机力冷却塔风机可进行变频调节或双速调节，较传统循环水系统，优化后整体节能率可达到13%以上。","石化、化工、电力、冶金、制药、食品、新材料等工业中的公用工程系统"]
[7,"制冷系统优化控制技术","制冷系统作为重要的耗电系统，众多用电设备如冷冻机、水泵、冷却塔风机等相互关联、相互影响。为提升系统的整体能效水平，制冷系统优化控制软件通过集成冷冻站的温度、压力、流量等运行工艺数据以及末端用户流量、温度、阀门开\n度等需求数据，构建设备能效和控制模型，利用大数据分析及智能寻优算法，结合用能端需求变化，在满足生产安全条件下，优化不同设备的运行组合及供水温度、压力、频率等控制参数设定，实现供需动态平衡，提高制冷系统整体运行效率，降低系统运行能耗。","（1）自动化投用率95%以上；\n（2）采用制冷系统优化控制技术，可使冷冻水泵、冷却水泵进行变频调节、冷却塔风机进行变频或双速调节，较传统无变频控制制冷系统，优化后整体节能率可达到15%以上。","化工、制药、食品、建材、新材料等工业中的公用工程系统"]
[8,"蒸汽管网平衡解决技术","蒸汽管网平衡控制系统主要调节手段是减温减压器控制，各级蒸汽母管上放空阀控制，管网系统内抽汽型汽轮机控制，以及锅炉联动控制与装置负荷联动控制。针对工艺具体的控制特点与要求，蒸汽管网平衡控制算法通过一系列控制策略，全自动实现对蒸汽管网压力的精细化控制，保障工艺控制要求，避免触动安全阀。","（1）自动投运率90%以上；\n（2）管网压力波动方差减少30%以上；\n","石化、化工"]
[9,"Alpha中央空调数智化节能技术","Alpha中央空调数智化节能技术综合利用物联网、人工智能、大数据、云计算等技术，云计算平台结合本地温湿度记录仪、流量计等多种仪表和传感器的数据，构建工业中央空调系统冷热量算法模型，根据行业特性、地区气候、环境需求等与冷热源设备使用习惯等条件进行实时智能化决策AI节能方案，在满足车间、企业大楼环境温湿度前提下，本地节能控制设备为企业中央空调系统自动提供数智化节能决策和执行服务。该技术具备远程监控、温区监测、能耗管理、自动节能的特点。","1.在不影响生产车间、企业大楼等原有温湿度环境下，精细化控制管理工业冷热源系统并使其更节能运行，节能与不节能状态下环境温度差异确保在1摄氏度以内。\n2.节能设备实时监测车间环境温湿度需求，基于满足环境冷热量需求的前提下实施节能控制，节能设备通过旁路接入原冷热源系统，紧急状况下关停节能设备对原系统无任何影响。 \n3.支持先实施节能改造测试节能效果再合作，节能改造后通过隔日启停节能设备统计相关能耗设备耗电量，计算真实的节能效果。\n4、提供节能率保证型、节能效益分享型、节能服务租赁型等多种合同能源管理合作模式。","适用于食品厂、制药厂、新材料制造工厂、精密电子厂等使用各类使用水循环中央空调设备的冷热源系统，尤其适用于对温湿度要求严格的洁净生产车间、恒温恒湿车间。"]
[10,"高效节能水泵RCCS系列","采用高效叶轮，流道纳米喷涂工艺，通用件采用进口品牌，搭载压力平衡装置，精铸模具，保证较高的加工精度;效率比传统普通水泵高5%-10%，且高效区较普通水泵宽1.5-2.5倍。","型号：RCCS150~RCCS600系列\n1、流量：按客户需求量身定制\n2、压力：按客户需求量身定制\n3、振动：≤2mm/s\n4、噪音：1m处≤85dB\n5、效率：现场实际运行效率≥85%","各类工业企业（钢铁、有色、电力、石化、化工、建材、造纸等领域)"]
[11,"高效离心风机RCCF系列","1、空气动力模型先进：采用先进的CFD流场分析软件辅助设计，风机运行工况点设计效率高，效率曲线高效范围宽，后向单板型风机现场实际运行效率83%~86%。机翼型风机现场实际运行效率85%~88%。\n2、叶型系列丰富：针对不同工况的运行比转速，上千种规格的高效风机叶型模型可以满足各种工况。同时优化叶轮叶片进出口设计角，不易积灰。\n3、量身定制：依据实际测试正常运行工况点参数，量身定制高效空气动力模型，设计高效节能风机；技改项目结合现场基础尺寸，不改动承重基础，最大限度缩短施工周期。","1.适用型号:RCCF944，RCCF894，RCCF7072，RCCF844，RCCF1259，RCCF1004，RCCF1124，RCCF1334，RCCF1189，RCCF1414 系列。\n1、流量:按客户需求量身定制\n2、全压:按客户需求量身定制\n3、振动:≤2.5mm/s\n4、噪音：1m处≤85dB\n5、效率：现场实际运行效率≥83%","本技术可广泛应用于建材、钢铁、冶金、石化、等需要管道通风的高耗能行业"]
[12,"高效永磁电机","通过使用低铁损、厚度低0.35mm硅钢片降低定子与转子铁耗；通过使用优质紫铜导线降低定子与转子铜耗；通过设计合理的机械结构，减小绕组及转子端部漏磁，降低杂散损耗；通过使用SKF轴承，使转子表面光滑降低风损耗，利用有限元分析，降低散热风阻，进而降低机械损耗。通过转子取消鼠笼结构，增加永磁体，使转子自带磁场，大大提高电机效率，实现了20-500转的低转速直驱电机设计，进而取消减速机/皮带轮等传动环节，大大提高了系统传动效率。","1、运行效率≥96.5%(一级能效/IE5)\n2、功率因数≥0.96\n3、振动＜0.8mm/s\n4、噪声≤85dB(4极及以上电机，1米处测量）\n5、绕组温升＜60℃\n6、与传统电机相比永磁电机体积小、重量轻、温升低、功率因数高 、实际运行平均效率提高 10%-35%。","钢铁、有色、电力、石化、化工、建材、铁合金、造纸等行业"]
[13,"5MWh/4.47MWh/3.35MWh液冷储能集装箱\n","5MWh/4.47MWh/3.35MWh液冷储能集装箱与传统的储能系统相比具有以下优势：\n1、高度集成。高度集成电芯、BMS、温控和消防系统。模块化高能量密度设计，节省占地面积。整柜运输，降低现场安装费用及时间。\n2、高效热管理。一体化铝挤出Pack箱体，高散热效率，极致液冷控温系统，合理控制电芯温差。酷暑环境下满负荷工作，不降额。\n3、安全可靠。高稳定性的磷酸铁锂电芯。IP55 高防护等级，适应复杂户外环境。智能消防系统，响应迅速，安全可靠。\n4、智慧友好。实时监测电芯，多维分析。快速状态检测智能判定电池状态。急速功率响应，适应各种工况需求。","1、充放电转化效率:>88%；\n2、总谐波畸变率:<3%(额定功率)；\n3、过载能力:110%；\n4、长期防护等级:IP55"," 装配制造业、化工业、材料制造等企业"]
[14,"LED数字照明灯","产品采用先进的物联网数字控制技术，不但实现了对灯灯具亮度、开关时间和发光颜色等参数的精确控制。同时通过传感器和智能控制系统，产品可以根据环境光照、交通流量等因素自动调节亮度，在保证照明需求的同时，最大限度地节约能源。","1、光效>170Lm/w\n2、显色指数>70\n3、色温2700K~5700\n动态可调\n4、具有灯具内部温湿度、电压电流监测功能。\n5、具有边缘控制功能","生产型企业厂房、园区。"]
[15,"智能配电柜","产品通过融合传感器、数据采集、通信、控制和智能算法等多种技术，实现了对电力分配的高效、可靠、智能管理和保护。产品应用了海威自主研发的集中边缘控制器，实现了配电的各种电参数采集，边缘控制功能，同时可通过传感器信息实现自动投切、故障诊断和预警等功能。使产品具备了良好的人机交互界面。操作面板简洁直观，易于操作和监控。同时，它还能够生成详细的运行报告和数据分析图表，为电力系统的优化和节能提供了有力的依据","1、主母线:InA=140A～40A；\n2、Icw=2.4kA；Ue=380V，Ui=380V；50Hz；\n3、防护等级IP43;户外型；\n4、具有遥信、遥测、遥控等功能","适用于园区配电、照明控制等多领域应用"]
[16,"SVG静止无功补偿装置","采用基于瞬时功率理论的检测技术，自动跟踪电网功率变化，具有高度可控性与快速响应性，可稳定电压、补偿无功功率、抑制电压波动和闪变、抑制三相不平衡等。","1、功率因数补偿：补偿容量足够的前提下，10kV母线进线点的月平均功率因数值不低于0.95。\n2、响应时间：成套装置可动态跟踪电网电压变化及负载变化，并根据变化情况动态调节无功输出，实现高功率因数运行，动态响应时间不大于10ms。\n3、过载能力：SVG具有1.2倍额定电压下长期运行、1.1倍额定电流下连续运行、1.2倍额定电流时运行时间不低于1min。\n4、平均损耗：装置运行过程中，SVG本体有功损耗不大于装置输出容量的0.8%。\n5、谐波特性：SVG输出谐波电流小雨3%In。\n6、保护类型：直流过压、SC、OV脉冲丢失、触发异常、直流母线不均压、低电压、超温、短路、缺相、IGBT采用NTC过温保护等。","SVG广泛应用于石油石化、采矿、煤炭、交通运输、新能源、IDC机房、通信、冶金、化工、汽车等行业。可应对变频器、逆变器、整流器、UPS、开关电源、充电机、单（多）晶炉、可控硅调光等多种非线性负载，稳定可靠。"]

{"sheet":"广西工业节能降碳工程解决方案服务商推荐目录（2024年）","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,5],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,4,10,4],[8,5,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["广西工业节能降碳工程解决方案服务商推荐目录（2024年）"]
["序号","服务商名称","节能降碳服务简介","适用行业及细分领域","联系人","联系方式"]
[1,"广西产研院人工智能与大数据应用研究所有限公司","中央空调数智化节能服务、企业内部能耗监测及节能服务。","各类重点用能工业企业（钢铁、有色、电力、石化、化工、建材、造纸等领域)。","何溢钧",18178130725]
[2,"广西晨晏节能信息科技有限公司","1、技术咨询服务：主要包括规划编制和课题研究、可行性研究报告、节能审查系列工作、环境影响评价及验收、绿色制造体系评价、节能诊断、工业固体废物资源综合利用评价、能源审计、清洁生产审核、节能减碳咨询及技术支撑等全过程咨询服务；\n2、节能技术改造：根据企业的实际生产及运行情况，为企业进行水泵、阿玛西换热器、海格电气、KBR无功补偿、电动机、变压器等升级优化。","钢铁、化工、有色金属冶炼、建材、农副食品加工、造纸业等工业行业及工业企业主管部门。","江珍",13207810968]
[3,"广西广林碳汇科技产业有限公司","以碳排放监测和智能监控系统的技术架构为中心，采用“公司级+车间级+设备级”三级能碳监控体系模式，实现对工业领域水、电、气、油、煤、生物质等多种能源种类能耗数据的实时监测和精细化管理，根据不同需求配置能源管理、碳排放管理、配电监控、消防电气、源网荷储、智能照明、节能空调、设备管控等功能模块及智能化硬件，实现监测点位全面联网与智能管控，自动识别、匹配和控制灯具及空调冷量等，通过大数据分析模型智能输出异常数据及预警信息，并给予优化建议，达到节能降碳目的。广西广林碳汇科技产业有限公司是广西首家国有碳资产管理公司，聚焦低碳技术、碳资产开发、碳资产经营、双碳咨询、双碳培训五大业务板块提供碳达峰碳中和一站式、全过程的解决方案，为产业园区、工厂企业等提供低碳技术及落地服务，助力重点碳控排放单位优化能源结构、实现节能减排、加快降碳增效。","各类工业企业（钢铁、有色、电力、石化、化工、建材、造纸等领域)。","韦华春",13607715331]
[4,"广西梧州市永鑫环保科技有限公司","主要原理是在密闭的矿热电炉内通过电流将炉内以一定比例的锌焙砂(主要成分是氧化锌)和造渣熔剂(如石灰、石英)加热到过热的熔融状态，利用入炉的焦炭和焦炭产生的一氧化碳做还原剂将氧化锌还原成锌蒸汽，炉气(主要是锌蒸汽和过剩的一氧化碳)通过锌雨冷凝器将锌蒸汽冷凝成锌液，过剩的一氧化碳经洗涤过滤后排除炉外，本技术就是将过剩的一氧化碳进行回收利用替代部分天然气达到节能降耗的目的。锌锭单位产品能耗由使用该技术前的1365.86kgce/t下降至使用后1333.16kgce/t，年节能量约6500tce，具有很好的经济和环境效益。","电炉炼锌及其他能产生含尘煤气的企业。","莫兴斌",19907740159]
[5,"广西扬煦光电科技集团有限责任公司","公司主要专注于节能管理全过程咨询服务；包含分布式光伏电站、新能源汽车V2G智能充电站、分布式储能、微电网建设等业务的全过程服务。\n服务内容主要包含：项目发改备案、供电报批、建设、施工、运营维护、绿证及碳排放交易，同时利用自身能源平台管理的优势，为企业节能改造，智能配电改造提供咨询及改造服务。","行业不限、适用于企业绿电覆盖（绿证服务、分布式光伏发电站建设、储能电站建设）、企业节能改造、企业智能化改造、企业配电网络优化、负荷侧响应。","蔡勇",13977397813]
[6,"上海瑞晨环保科技股份有限公司","1、采用高效叶轮，流道纳米喷涂工艺，通用件采用进口品牌，搭载压力平衡装置，精铸模具，保证较高的加工精度;效率比传统普通水泵高5%-10%，且高效区较普通水泵宽1.5-2.5倍；\n2、冶金行业：年污染物减排466557(t CO2),年节电量69555（万kWh）；\n3、建材行业：年污染物减排6139(t CO2),年节电量845（万kWh）；\n4、化工行业：年污染物减排99745(t CO2),年节电量12583（万kWh）。","各类工业企业（钢铁、有色、电力、石化、化工、建材、造纸等领域)。","王万鹏",13817868065]
[null,null,"1、采用先进的CFD流场分析软件辅助设计，针对不同的工况运行比转速，多种规格的叶型模型 可以满足不同工况。后向单板型风机现场实际运行效率83%~86%。机翼型风机现场实际运行效率85%~88%，节电率超过15%，能效指标达到《通风机能效限定值及能效等级》（GB 19761-2020)规定的1级能效水平；\n2、冶金行业：年污染物减排8.771×107（kg CO2），年节电量1.628×108（kWh）；\n3、建材行业（除篦冷风机外）：年污染物减排5.198×108（kg CO2）,年节电量1.093×109（kWh）；\n4、建材行业篦冷风机：年污染物减排5.640×107（kg CO2），年节电量1.186×108（kWh）。","应用于建材、钢铁、冶金、石化等需要管道通风的高耗能行业。"]
[null,null,"“优普森”系列高效永磁电机产品采用最佳设计、选用优质的材料、结合独特的制造工艺，性能可靠、高效节能（能效超国际最高能效IE5标准）。与普通电机相比，优普森系列特高效电机额定运行效率高，高效区间宽，平均效率提高 10%-35%；具有体积小、重量轻、启动电流小、启动及过载能力强、稳定性好、噪音低、节能效果明显等优势。综合节电10%以上，通过节电来间接降碳。","各类工业企业（钢铁、有色、电力、石化、化工、建材、造纸等领域)。"]
[7,"中控技术股份有限公司","中控技术可为工业企业提供锅炉、循环水、冷冻水系统、蒸汽管网平衡相关的节能降碳诊断及系统解决方案,包括节能咨询服务，节能改造相关的自动化仪表、控制系统及大数据分析软件等产品供应，以及节能改造集成工程实施。","石化、化工、热电、火电、制药、食品、建材、冶金等工业企业的公用工程系统。","何秋剑",18178133156]
[8,"桂林智源电力电子有限公司","桂林智源电力电子有限公司（以下简称“智源公司”）注册资金贰亿贰仟万元，为“全国电力电子系统和设备标准化技术委员会含半导体电力变流器的调速电气传动系统分技术委员会”委员单位。共有员工45人，其中研发人员占比51.1%以上。公司拥有专利证书10件，软著5件，将继续依托白云电气集团和桂容公司的整体研发实力，致力于成为电力电子产品和服务的国内一流供应商，为客户在电能转换级控制、电能质量治理等领域提供综合解决方案。\n公司产品已广泛应用于工业系统、电力系统、发电系统、轨道交通、市政工程、公共建筑等各领域，主要产品包括：APF有源滤波器、SVG动态无功补偿装置、高低压TSC\\MSC电容投切型无功补偿装置、DVR动态电压恢复器、SVC静止无功补偿装置、TBB静态电容补偿装置、交直流电源屏、EPS消防应急电源、有轨电车大电流快速充电装置等。同时，可提供电能质量综合治理整体解决方案、能源管理系统和供配电总包等解决方案，有效为客户解决痛点难点问题，为客户持续提供贴心服务和创造价值。","专用设备制造业电子元器件与机电组件设备。","龙玉萍",13558331010]
[9,"广西卡西亚科技有限公司","设备健康管理系统是一个先进的设备管理系统，能够提升企业设备使用的能效和降低企业运营管理成本。该系统通过物联网技术、传感器网络、远程控制和大数据分析等现代科技手段，对设备的运行状态进行实时监测和数据采集。它可以自动检测和记录仪器设备的运行参数，如温度、电流、电压等，并结合设备特性（数据模型）保障设备的高效使用。系统具备智能控制功能，可以根据实时数据和预设参数，自动调整设备的运行状态，实现节能降耗。通过台账管理、巡检维修闭环管理、远程监控，显著提高企业管理效率。系统支持数据的存储和统计分析，帮助管理人员优化厂站运行策略，提高设备使用寿命，降低维护成本。","具有设备管理要求的工业企业。","李建铭",18589921099]
[10,"广西宏鑫能源科技股份有限公司"," 我公司创造发明的旋转式补偿器解决了管道应力补偿的难题，荣获了3项国际专利、8项国家发明专利、15项实用新型专利。2010年公司研发的耐高温自密封旋转补偿器通过国家技术成果鉴定和国家质检总局的节能安全技术评审，同年荣获中国石油化工和自动化应用协会的技术发明一等奖。2012年被列为国家重点节能技术推广产品。使用我公司的技术方案，工程建设成本比传统补偿方式的技术方案降低30%以上，节能减排降碳20%以上。","可应用于石油、化工、电力、钢铁、冶金、集中供热等行业中动力管网及热力管网。","黄家浪",18978035618]
[11,"广西维构网络科技有限公司","“维小帮”厂区物流车辆导航系统，以优化车辆的行驶路线和调度计划为核心功能，可提升厂区内货车物流效率40%，降低货车场内外总体物流总成本的17%，具有以下优点：\n1.优化行驶路线：系统通过智能算法为车辆规划最佳行驶路径，避免了不必要的绕行和重复行驶，从而减少了燃油消耗和碳排放；\n2.高效调度计划：导航系统对车辆进行实时监控和调度，确保车辆根据实时交通状况和任务需求，高效有序地进行作业，减少了因等待和空驶造成的能源浪费；\n3.减少无效行驶：通过精确的路径规划，车辆不再需要在厂区内盲目寻找目的地，有效避免了无效行驶，降低了碳排放；\n4.缩短等待时间：系统通过智能调度，减少了车辆在装卸货物时的等待时间，提高了作业效率，同时减少了因怠速运行而产生的能源消耗；\n5.提升整体物流效率：综合运用导航系统和精准定位技术，整体提升了物流运输效率，预计提升幅度可达40%。","厂区及工业园区。","刘桥林",18007731225]